致理科技大學資管系手持式3D立體掃描機與逆向設計軟體採購案規格表
(案號：0520)
	項次
	品名
	採購規格
(請詳細說明內容)
	數量
	建置地點

	1
	手持式3D立體掃描機
	一、基本規格
1. 工作溫度：10-40度(或更廣範圍)。
2. 掃描方式：多頻向位移三維點群資料獲取技術。
3. 固定式掃描：含自由掃描、自動掃描等功能。
4. 固定式掃描精度：每幅誤差0.04mm(含以下)。
5. 固定式掃描速度：每幅小於2秒(含以下)。
6. 手持式掃描：含精細掃描、快速掃描等功能。
7. 手持式掃描精度：精細掃描每幅誤差0.05mm、快速掃描0.1mm(±1%)。
8. 手持式掃描速度：精細掃描1,100,000點/秒、快速掃描1,500,000點/秒(含以上)。
9. 點距：0.24-3mm，可隨模式調整(±1%)。
10. 掃描範圍：30-4000mm，可隨模式調整(含以上)。
11. 檔案輸出格式：ASC、STL、OBJ、PLY、P3D(含)更多。
12. 鏡頭：130萬畫素雙鏡頭(含以上)。
13. 校正板：校正架，4種方向圖形提供校正。
14. 5mm直徑標示點：5000點(含)更佳。。
15. 附屬配件：8G USB*1。

二、內建掃描軟體功能	
1. 多種接合模式: 自動特徵接合、自動標示點接合、自動轉台標示點接合。
2. 掃描點群資料編修功能。
3. 快速網格化功能。
4. 一鍵自動補面。
5. 圓周長補面功能。
6. 標誌點補面功能。
7. 檔案大小調整。
8. 資料銳化、平滑化處理。
9. 檔案尺寸調整。
10. 軟體永久免費升級。
11. (含)更多功能。
三、全局誤差控制模組	
1. 多種接合模式: 自動特徵接合、自動標示點接合、自動轉台標示點接合。
2. 掃描點群資料編修功能。
3. 快速網格化功能。
4. (含)更多功能。

四、提供3D建模及處理軟體
1. 參數式設計，可整合各3D圖檔，不須特徵即能編輯修改。
2. 零件設計模組（含同步建模）。
3. 組合件設計模組（含同步建模）。
4. 板金設計模組（含同步建模）。
5. 坏料體展平模組（複雜外型展平）。
6. 曲面設計模組。
7. 焊接件設計。
8. 框架設計模組。
9. 基本運動模擬模組。
10. 裝配爆炸圖及動態模擬模組。
11. 逆向工程（3D掃描數據鋪面處理）。
12. 拓撲優化/建成式設計。
13. 支援進階渲染KeyShot（基礎）和動畫。
14. 需附軟體安裝程式光碟(USB)與金鑰。
15. (含)更多功能。

五、立體網狀處理軟體
1. 可管理面同時顯示和處理大量的非結構化網格。
2. 提供網格編輯、網格優化、網格清理、修復及查核、破面修補等功能。
3. 網格重建、網格簡化、比例縮放、旋轉、中空、薄殼等功能。
4. 可對模型進行頂點彩現、UV貼圖彩現功能。
5. 濾鏡功能包含gamma、 saturation、 brightness、 contrast、 levels等。
6. 可對模型進行轉檔，支援格式包括STL、OBJ、OFF、 PLA、VRML、U3D、X3D、COLLADA等。
六、其它配件
1.標碼點自動轉盤，可承受5公斤(含以下)。
2.鋁製三腳架。
3.專用三向雲台。
4.固線夾。
5.手機固定夾具。
6.清除標示點用小鏟子
7.電源線、適配器
8.USB可拆式彩色相機，可選彩色或非彩色掃描

七、其它說明:
[bookmark: _GoBack]1.硬體設備保固期3年，不含天災地變及人為因素所造成之損壞，由驗收日起算。
2.教育訓練：原廠或決標廠商提供安裝教育訓練兩天共12小時。
3.廠商必須提供繁體中文使用操作說明書。
4.交機時，提供原廠連帶保固證明。
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	2
	逆向設計軟體
(搭配手持式3D立體掃描機使用)
	  掃描逆向建模軟體，包括點群編輯、網格修復、STL縫合、各種補洞、特徵擷取等，從掃描逆向到二次設計一氣呵成。大幅降低逆向掃描後處理的困難度，可任意搭配各種CAD軟體進行二次設計，進而提高開發效率。
包含以下功能:
1.直接編修掃描檔案
不論是點資料(.asc)或是網格資料(.stl)，Geomagic Essentials都可直接編修，輕鬆處理大容量三角面檔案(含)更佳。
2.網格優化及三角面修復功能
網格優化大師一鍵自動處理小碎面、修復交叉面、重複面，直接減少後處理工序，降低3D列印失敗率。
3.面數簡化
隨使用需求自由調整網格數及檔案大小，高效處理CAD軟體相當棘手之大量三角面檔案。
4.比對縫合
針對因大型或其他原因無法一次完整掃描之物件產生複數三角面(.stl)檔案進行辦自動精準對位縫合。
5.多種補洞架橋功能
針對掃描過程中因角度等原因造成的破洞進行修補。包含曲面、切面、平面等補洞模式，也可設定圓周長一鍵全部補洞(含)更多功能。
6.自動區域偵測、高效擷取特徵(含)更多。
7.多種選擇、特徵判定工具輔助進行特徵擷取(含)更多功能。
8.掃描檔與逆向圖檔比對分析可進行掃描原始圖檔及特徵擷取後之比對分析，即時掌握精準誤差，提升逆向品質。
9.一鍵自動鋪面自動鋪面功能一鍵將網格轉換為曲面，有機物體直接。
10.無縫輸出接軌各種CAD軟體特徵擷取後可輸出包含至少以下檔案格式 IGES, X_T, SAT, PRC, Step, VDA, NEU, 3ds, dxf, oogl, iv, ply, stl, wrl, obj(含)更多。
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※本案接受同等級產品投標，惟投標時應檢附同等品與標的物之規格對照表，由本校使用單位擇符合需要者辦理，同等品之認定以本校意見為準。
※本案由廠商負責保固3年。
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