表1投影布幕
	項目
	說明

	投影布幕
	※100吋。
※蓆白材質。
※軸心式管狀馬達。
※RF無線遙控器。

※含吊架、線材及施工安裝。


表2遠紅外線照護燈

	項目
	說明

	遠紅外線
照護燈
	一、電器規格：

1.消耗功率：160W以下。

2.輸入電壓：110 Volts，50Hz/60Hz。

二、遠紅外線發射器：
1.遠紅外線放射板：發射光譜波長:3-25μm(微米)峰值5-8μm(微米)，遠紅外線放射板(須由多片組成)，總面積大於180平方公分。

2.照射能量密度：照射距離30公分,功率密度在15 mw/cm2以下。

3.操作角度：具雙向轉軸,可微調上下仰角及左右旋轉角度。

4.外殼材質：可長期耐溫的金屬材料。

5.防護裝置：照射面防燙植絨及安全定距桿。

三、控制箱：

1.操作面板：觸動開關。

2.定時開關：(1)電子式控制,可數字顯示剩餘時間；(2)時間設定範圍5分鐘~90分鐘；(3)連續使用功能設定：可作長時間8小時以上照射特殊用途使用。

3.強度設定：弱(low)、中(Med)、強(high)三種。

4.全自動設定：單鍵快速設定自動模式。

5.使用時數提示：內鍵可顯示累計使用時數計數功能。

四、懸吊機構：二節屈伸,免手轉螺絲固定之隨意平衡式。

五、高度昇降桿：氣壓無段式昇降。

六、底座：帶輪可移動,附拆卸式配重裝置。

七、本治療儀經衛生屬審查合格獲核發醫療器材許可證。


表3多功能綜合體療儀器
	項目
	圖示
	說明

	多功能體療儀
	[image: image1.emf]
	功能：具有微電腦程式自動化功能， 具備18種不同週波，提供舒緩、鎮痛、按摩、穴位等功能，可針對慢性疼痛、急性疼痛、脛骨保健、按摩、穴位保健等提供紓壓按摩。
產品內容：儀器*1、電極線*2、變壓器*1、皮箱*1、說明書*1
重量：1.65Kgs

尺寸：高80ｍｍ寬190ｍｍ長300ｍｍ
電規格：（ＭＦ）─中頻，２ＫＨＺ～７．８ＫＨＺ，５０％能周率
（ＬＦ）─低頻，２ＨＺ～１５０ＨＺ，５０％能周率
（ＶＦ）─甚低頻，最慢１５次／分鐘～最快１２０次／分鐘
（ＳＭ）─第二次調制變化，調制索引０～１０
（ＦＭ）─第一次調制變化，連續性索引，最低０，最高１０
（Ｔ）─時間，設定時間為１５分鐘
電池ＬＩＫＯＮ機器低電壓時～音樂聲響　　　１１．３Ｖ
平均電力消耗　　　　　　　　　　　　　　　１００～１５０ｍＡ
平均充足電力之電池消耗壽命　　　　　　　　大約３小時
平均重新充電時候（電池）　　　　　　　　　大約４～５小時
交流接合器：本儀器備有充電器，充電時得須用外來的直流電源，所供給的交流接合器正是供此用途，輸入─１１０Ｖ，５０～６０Ｈｚ，輸出─直流電１８Ｖ，５００ｍＡ。
波形：本機的設計，使它具有可制訂調制方形波的功能，波的形狀可以通過不同的設定組合而加以制訂
輸出劑量規格：輸出伏數─最低＝０Ｖｐ－ｐ，最高＝７０Ｖｐ－ｐ（測試條件為每路在標準中頻負載５００歐姆條件之下）。
電池規格：採用１２Ｖ，１．８～２．３ＡＨ
工作溫度：５～４０度Ｃ


工作濕度：３５％～８０％


表4液晶投影機
	項目
	說明

	液晶投影機
	※3500ANSI流明(含)以上。                              

※顯示技術：0.63"LCD ,具備Micro Lens Array (畫面比例4:3)。 

※電腦解析：1024×768(含)以上。                                            

※對比度：2000：1。
※含高解析VGA 1入2出訊號放大器×1台

※需另配2組訊號線及1組VGA盒至本系所指定位置。

※含吊架、無線簡報器、無線鍵盤滑鼠、線材及施工安裝。
※請配合本校規劃施作。


表5擴大機
	項目
	說明

	擴大機
	※5CH麥克風輸入，1CH AUX輸入，音量可獨立調整控制。
※須具高/低阻抗輸出。

※須具有高/低音音質控制。

※須附LED VU指示燈。

※本機需與原有設備系統連結安裝。
※主機需安裝於本系之指定位置。
※CABLE線不可外露。                           

※.含安裝、線材、五金、零料、配線，請自行現場勘查評估。


表6喇叭

	項目
	說明

	高壓傳輸
喇叭
	※2-way 2-speaker。
※頻率響應：65Hz～20KHz。                  
※阻抗：100V。
※靈敏度：90dB。
※額定功率：100W。
※本機需與原有設備系統連結安裝。
※喇叭需安裝於本系之指定位置。
※CABLE線不可外露。                           

※.含安裝、線材、五金、零料、配線，請自行現場勘查評估。


表7電腦設備


	項目
	圖示/說明
	

	7-1
	顯示器
	[image: image2.emf][image: image3.emf][image: image4.emf]

	7-2
	電腦主機
	1. 中央處理器：Intel Core i7-2600 3.4GHz，整體快取(cache)記憶體8MB (第29~32項)
2.作業系統：支援Windows 7 Professional ×64 64bit或 ×86 32 bit / Linux作業系統【作業系統提供合法光碟】
3.晶片組：Intel Q67 . 內建電源未開機亦能支援遠端管理(如資產盤點、開機及BIOS維護等), 及內建防止病毒擴散之網路阻斷功能
4.記憶體：提供DDR3 1333 240 Pin DDR SDRAM 2GB*2 , 4組記憶體插槽，最大可擴充至16GB , 支援雙通道DDR3 1066 / 1333
5.擴充槽：提供2xPCI擴充插槽；1x 4倍PCI_Express擴充插槽；1x 16倍PCI_Express擴充插槽
6.I/O介面：(前端) USB 2.0x4, Audiox2 (後端) 1x Parallel , 1x Serial port, 2x PS/2 , 1xD-sub, 1xDVI-D, 1x Display Port , 1xAudio I/O, 1x RJ45, 4x USB2.0, 2x USB3.0
7.BIOS ROM：最新版Flash ROM BIOS 256KB、.採用合法授權PnP SYSTEM BIOS

8.讀卡機：內建3.5英吋IC卡與記憶卡讀卡機，可讀取自然人憑證IC卡、CompactFlash Type I、CompactFlash Type II、Secure Digital Card、SD High Capacity、Mini SD Card、Multimedia Card (MMC)、Memory Stick Media、Memory Stick Pro Media、Memory Stick Duo Media、Memory Stick Pro Duo)

9.硬碟機：機體3.5英吋、.容量500 GB、轉速：7200rpm、Buffer:16MB、平均搜尋時間15ms、傳輸界面serial ATA(SATA)、.支援 Serial ATA 2.0 300 MB/S傳輸模式、符合S.M.A.R.T.（Self-Monitoring-Analysis and Reporting Technology），6 x Serial ATA 

10.光碟機：提供DVD Super Multi一台:

10-1. DVD燒錄：支援雙模式寫入與覆寫(DVD±R/RW)

寫入：16X(DVD+R)、5X(DVD+R DL)(Double Layer)與16X(DVD-R)、8X(DVD-R DL)(Double Layer)與5X(DVD-RAM)
覆寫：8X(DVD+RW)與6X(DVD-RW)

讀取：10X(DVD±R)、8X(DVD±R DL)(Double Layer)

10-2. CD燒錄:

寫入48X(CD-R)

覆寫32X(CD-RW)

讀取48X

10-3.Buffer：1MB

10-4.採用Seamless Link 技術與BURN-ProofTM技術或Power-Burn技術具同等功能

10-5.傳輸界面：Serial ATA(SATA)
10-6.寫入模式：Disc at once、Track at once、Packet write、Random Write、Incremental Write
10-7.寫入格式：CD-ROM、Video-CD

10-8.可讀CD、CD-R、CD-I、Video-CD 、Photo-CD、CD-Audio、DVD single layer/ Dual layer、DVD+R/RW、DVD-R/RW、DVD-Video
11.顯示介面：整合式 Intel®Graphics HD2000 , 支援PCI Express 16倍高速繪圖晶片，顯示記憶體與系統記憶體共用，具1280×1024(含)以上高彩、高解析繪圖能力, 支援Direct X 10.0
12.網路介面：Intel 82579 10/100/1000 Mbps Ethernet網路介面，支援PNP隨插即用，RJ-45網路接頭及無線藍芽接收功能

13.鍵盤及滑鼠：提供PS2介面104鍵中英文鍵盤(含倉頡,注音,大易印刷字鍵)及USB介面雙鍵滾輪光學滑鼠  
14.電源供應器：輸出功率 350 W , 電源轉換效率符合80 PLUS規範, 符合ENERGY STAR 5.0
15.電源管理功能：內建節能晶片，能夠監控電腦執行的狀況、自動根據CPU的運算負載來調節CPU的電力使用，透過即時的監控，當CPU運算量較少時，便會自動判斷供給較少的電力，藉此節省電力的消耗
16.主機外殼：直立式機殼，尺寸為420 x 193 x 365 mm(長x寬x高)，.裝置空間：2大4小(2大2小外露)

17.音效：支援VIA V1708S, 6 Channel

	7-3
	電腦保護管理系統
	 1. 支援Linux“瞬間復原”和“即插即用”，且“不預佔硬碟空間” 

 2. 支援DOS/WIN 98/ME/NT /2000 PRO /XP “瞬間復原”和即插即用”，且“不預佔硬碟空間”

 3. 安裝保護卡 和“首次網路硬碟對拷”均不需放入安裝磁片 

 4. 保護範圍可設定選擇“C碟保護”、“整顆硬碟”或是“選擇分割區” 

 5. 硬碟可任意 FORMAT/FDISK/DELETE/覆蓋，電腦重新開機系統立即復原 

 6. 能遠端遙控開關單一與群組之電腦電源並支援網路安裝且支援檔案格式對拷和不同容量硬碟對拷 

 7. 只需打開電腦電源即可自動連線，同步更新硬碟資料和CMOS的Supervisor Password，接受端無須另外設定編號或
    執行其它程式及放安裝磁片 

 8. 免SERVER可任選一台電腦當伺服端，同時對無限多台客戶端同步網路硬碟對拷 

 9.提供自動分配IP位址、Computer name…等功能，硬碟網路對拷後無須再逐台修改 

10.發送端在Windows下支援檔案派送到所有的客户端


表8身體狀況診斷系統

	項目
	說明

	身體狀況診斷系統
	*呼吸頻率深度診斷
*身體各部位點膚溫偵測診斷
*皮膚電位阻抗偵測診斷
*可做2頻道肌肉電位緊張及放鬆診斷
*可做2頻道心電圖診斷
*可做2頻道腦部電位α及β波診斷
*手指末梢血液血氧含氧量偵測診斷


表9生理回饋紀錄器
	項目
	說明

	生理回饋
紀錄器
	1. USB電子血壓計─

A. 機體尺寸：16.8×12×6.2cm(±5%)。

B. 測量範圍：收縮壓/舒張壓：40~250mmHg、心跳：40~200次/分鐘；壓脈袋之適用範圍為上臂圓週介於22~32cm之間。

C. 準確度：靜態壓力為全域+/-3mmHg、心跳為讀值+/-5%之內。

D. 具雙資料顯示之液晶顯示面板面板，面板尺寸： 9.7×5.3cm(±5%)；可同時顯示該次及前次的血壓值，及日期、時間、血壓、心跳、記憶值與操作指示。

E. 具USB隨身碟插槽，USB介面為標準USB A型埠，需可搭配「健康存摺-計步器」輸出及儲存個人量測之日期/時間/收縮壓/舒張壓/心跳等資訊。並利用「健康存摺-計步器」隨機搭載之智慧管理軟體從電腦輸出，做為長期的血壓變化趨勢追蹤及個人健康管理的參考數據。

F. 具飛梭旋鈕功能鍵設計，便利操作。

G. 智慧型充氣量測方式；在充氣過程中便量得血壓，減低手臂疼痛與皮下微血管破裂出血等不適情況之發生。

H. 若未搭配「健康存摺-計步器」使用，本機內建記憶體，仍可以記錄與查詢6 個使用者的血壓紀錄，每位使用者可存30 筆血壓值。

I. 具150秒無任何操作時，即自動關機之功能。
J. 電源供應：1.5V 3號電池共4顆。

2. USB電子體重計─

A. 機體尺寸：32×37.1×3.9cm(±5%)。

B. 具液晶顯示面板，可顯示日期、時間、體重(公斤/英鎊)、電量、年齡等資訊。

C. 具USB 隨身碟插槽，USB介面為標準USB A型埠，需可搭配「健康存摺-計步器」輸出及儲存個人量測之日期/時間/體重等資訊。並利用「健康存摺-計步器」隨機搭載之智慧管理軟體從電腦輸出，做為長期的體重變化趨勢追蹤及個人健康管理的參考數據。

D. 若未搭配「健康存摺-計步器」使用，本機內建記憶體，仍可以記錄與查詢20 筆歷史量測記錄。

E. 具20秒無任何操作時，即自動關機之功能。

K. 電源供應：1.5V 3號電池共4顆。



	(續)
生理回饋
紀錄器
	3. 健康存摺-USB計步器   
A. 機體尺寸：8×3×1cm(±5%)，附皮帶夾具之全長為12.9cm(±5%)。

B. 材質：ABS。

C. 感測方式：三軸加速度感測器。

D. USB介面為標準USB A型接頭，並具1G Bytes之記憶容量，可儲存使用者資料內容為：姓名、ID、性別、身高、體重、步幅及年齡，使用者個人資料可由隨機搭載之智慧管理軟體並經由電腦設定。

E. 具液晶顯示面板，面板尺寸：2.3×2.1×0.2cm(±5%)，可顯示日期、時間、步數、距離、消耗熱量(卡路里)及電量等資訊。

F. 具USB讀寫指示，LED紅燈表存取中/綠燈表存取完成。

G. 具靜止10秒無動作即自動關閉LCD視窗之休眠功能，並於開始移動重新顯示後，步數計數需連續走路8步後才會開始顯示累加步數。

H. 計數步數於每日00:00歸零並儲存。

I. 具隨機搭配之智慧管理軟體，並可整合「USB電子血壓計」、「USB電子體重計」之個人檢測資訊及「健康存摺-計步器」之個人運動資訊，可做為長期的血壓、體重變化趨勢追蹤及個人運動量及健康管理的參考數據。

· 智慧管理軟體系統要求
1. 主機作業系統─
· Windows Vista或
· Windows XP with Service Pack 2或
· Windows 2000 with Service Pack 4

2. Windows XP與Windows 2000所需加裝的軟體─
· Microsoft .NET Framework 2.0或更高
· Microsoft Installer v3.0用來安裝 .NET Framework 2.0

3. 電腦硬體要求─
· USB端口 (USB 1.1/ 2.0)

· 網際網路連線 (用於軟體更新與資料遠端備份)
· Windows XP與Windows 2000的電腦必須以管理員權限執行本程式，否則計步器資料會發生重複累計錯誤。
4. 電腦顯示器

· 分辨率1024x768或更高


表10展示櫃

	項目
	圖示/說明

	展示櫃
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材質說明：

1. 側板及頂底板：採18mm V313 E1級低甲醛防潮塑合板，雙面熱壓MELAMINE，邊封PVC邊條。

2. 背　板：採4mm夾板，顏色接近似櫃體。

3. 上門片：採5mm強化安全玻璃，光邊處理，須附防撞墊，附鎖。

4. 下門片：採18mm V313 E1級低甲醛防潮塑合板，雙面熱壓MELAMINE，採軌道左右推拉式。

5. 玻璃隔板：8mm強化玻璃光邊處理 * 2片。

6. 活動隔板：18mm V313 E1級低甲醛防潮塑合板，雙面熱壓MELAMINE，隔板均崁ㄇ型鋁條補強 * 2片。

7. 調整腳：10cm 硬質塑膠調整腳。

8. 櫃體顏色依校方指定，尺寸需附合現場需求。

9. 含投射燈及開關電源配置。

10. 尺寸： W800*D450*H2100±100mm。


表11燈箱展示櫃

	項目
	圖示/說明

	燈箱展示櫃
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材質說明：

11. 側板及頂底板：採18mm V313 E1級低甲醛防潮塑合板，雙面熱壓MELAMINE，邊封PVC邊條。

12. 背　板：採4mm夾板，顏色接近似櫃體。

13. 上門片：門片有無視使用單位決定(本示圖供參)，現場視正確尺寸提供，如需門片則須附鎖。

14. 下門片：採18mm V313 E1級低甲醛防潮塑合板，雙面熱壓MELAMINE，邊封ABS邊條，附鎖及門板緩衝器。

15. 玻璃隔板：8mm強化玻璃光邊處理 * 2片。

16. 活動隔板：18mm V313 E1級低甲醛防潮塑合板，雙面熱壓MELAMINE，隔板均崁ㄇ型鋁條補強 * 2片。

17. 調整腳：10cm 硬質塑膠調整腳。

18. 櫃體顏色依校方指定，尺寸需附合現場需求。

19. 含投射燈及開關電源配置。

20. 尺寸： W1600*D500*H2100±100mm。


表12膚質檢測儀

	項目
	說明

	膚質檢測儀
	功能：

1. 可連接LCD液晶螢幕
2. 無須透過電腦即可儲存影像
3. 單畫面與四分割畫面可做儲存，共可儲存28張圖像，可做對比之用
4. 圖像可單訂格與四分割畫面做切換，四分割畫面可單張放大
5. 液晶型檢測儀可連接電腦也可與投影機做同步教育
6. 液晶型檢測儀有特殊不斷電功能


表13產品導入機
	項目
	圖示/說明

	產品導入儀
	功能：

7. 指用高於20KHz之頻率所產生的高速微幅振盪帶來按摩功能，同時加上熱透之作用改善血液及淋巴液的流動，以促進新陳代謝之效。

8. 本產品使用高科技之精密壓電陶磁元件，應用每秒１００萬次震動器的震蕩，及凝膠媒介之傳導，將能量倒入人體。

9. 透過震盪帶動按摩功能，可改善肌膚的彈性，促進人體血液循環，鬆弛肌肉，及加速新陳代謝作用。


表14身體組成分析儀資料管理系統
	項目
	說明

	身體組成
分析儀
資料管理系統
	功能：提供個人化身體組成分析詳細解析，追蹤圖解選定時段，各項參數變化走勢，整合身體組成臨床各項分析，表列各項量測值已利用於進一步之研究分析等
轉換Biospace Inbody 720身體組成分析儀之報表為電子數據檔，可進行比對分析及輸出為電子報表。

系統需求：

-搭配Microsoft Windows系統

-至少256 MB RAM
-螢幕解析度至少 800x600, 256 色


表15彩色雷射印表機
	項目
	說明

	彩色
雷射印表機
	黑白列印速度 (一般、A4)：高達 33 ppm

黑色第一頁輸出 (A4、待機)：最快可達 8.0 秒

黑白列印品質(最佳)：高達 1200 x 1200 dpi

列印技術：雷射

列印量週期 (每月，A4)：可達 50,000 頁

標準記憶體：128 MB

最大記憶體：384 MB

處理器速度：600 MHz

標準紙匣數量：2

最大紙匣數量：3

紙張處理輸入，標準：250 頁進紙匣； 50 張多用途進紙匣

紙張處理輸入，選購：選購第 3 500 頁紙匣

紙張處理輸出，標準：150 頁出紙匣

雙面列印能力：自動 (標準)

支援的紙材大小：紙匣 1： A4，A5，A6，B5，信封 (C5，B5，DL)； 紙匣 2： A4，A5，A6； 選購紙匣 3： A4，A5，A6

紙張類型：紙張、信封、標籤、卡片紙、幻燈片、重磅紙

已完成的輸出處理：自動雙工功能、手動送紙、饋紙式、直接送紙途徑

無線功能：選購，可購買硬體週邊增添這項功能

標準連線：Fast Ethernet 10/100/1000，高速 USB 2.0

支援的紙材重量：紙匣 1： 60 至 163 g/m²； 紙匣 2： 60 至 120 g/m²； 選購紙匣 3： 60 至 120 g/m²

尺寸 (寬度 x 深度 x 高度)：365 x 368 x 268 公釐

最大尺寸 (寬度 x 深度 x 高度)：365 x 677 x 268 公釐

重量：10.7 公斤

Mac 相容：是

電源：輸入電壓： 110 至 127 VAC (+/- 10%)，60 Hz (+/- 2 Hz)； 220 至 240 VAC (+/- 10%)，50 Hz (+/- 2 Hz)

電源消耗量：570 瓦

建議的執行溫度範圍：17.5 至 25º C

作業濕度範圍：30% 至 70% RH


表16電腦桌椅組

	項目
	圖示
	說明
	

	16-1
	電腦桌
	[image: image7.emf]


	尺寸：W67D55H98 cm。

頂底隔板材質：密集板貼美耐板皮。

側板材質：密集板貼美耐板皮。

抽板材質：密集板貼美耐板皮。

門板材質：密集板貼美耐板皮框玻璃。

滑輪：耐磨萬向滑輪，兩顆為煞車輪。

滑軌：鋼製滑軌。

其他：尺寸需符合現場需求。

	16-2
	電腦椅
	[image: image8.jpg]



	尺寸：W40D40H41-53cm。

內材：高密度泡棉。

外材：透氣皮。

機構：鋼製圓盤底座，氣壓棒升降。


表17玻璃白板
	項目
	說明

	玻璃白板
	10. 尺寸：長120x寬90cm
11. 8mm強化玻璃烤漆，光邊處理，烤漆顏色配合現場



表18超高頻可換頻無線雙接收器
	項目
	說明

	超高頻可換頻
無線雙接收器
	※振盪模式：PLL相位鎖定頻率合成自動追鎖接收機工作頻道/主機內建32個頻道。               
※射頻穩定度：±0.005% (-10~50℃)。                           
※頻率響應：80Hz~18KHz±3dB。                                 
※載波頻段/預設頻率：UHF 620~950MHz /預設2組各16個不同頻率可同時使用，共32個頻道。     

※含2支手握無線麥克風。
※含1支有線麥克風，頻率響應─80Hz~12000Hz，輸出阻抗─500Ω。

※本機需與原有設備系統連結安裝。
※主機需安裝於本系之指定位置。
※CABLE線不可外露。                           

※.含安裝、線材、五金、零料、配線，請自行現場勘查評估。


表19桌椅組

	項目
	圖示/說明
	

	19-1
	轉角桌

(大)
	[image: image9.jpg]



	尺寸：W60*D60*H50CM

桌面：以密迪板貼木皮加強處理

桌腳：進口實木製成

塗裝：優麗坦漆

	19-2
	轉角桌

(小)
	[image: image10.jpg]



	尺寸：W45*D60*H50CM

桌面：以密迪板貼木皮加強處理

桌腳：進口實木製成

塗裝：優麗坦漆

	19-3
	圓椅
	[image: image11.jpg]



	尺寸：ψ30(座高45cm。

材質：彩妝專用，座墊可氣/油壓式調高。
顏色：依校方指定。


