致理技術學院圖書館自助借書機採購案規格表(案號：0325)
	項次
	品名
	規格
	數量

	1
	自助借書系統
	(1) 必須能與SIP2圖書館自動化系統連結，提供讀者自行操作借書作業，確保圖書資料之流通及安全性。

(2) 必須能讀取本校教職員生之感應卡以利讀者使用。

(3) 上退磁系統與本館現使用之安全磁條100%相容。
(4) 可同時讀取館藏上條碼進行流通資料交換與完成磁條上磁或消磁作業。

(5) 採用17吋LCD電容式觸控螢幕。，
(6) 系統可以讀取書本上條碼與RFID晶片同步使用。

(7) 系統RFID系統完全符合ISO 18000-3 Mode 1與ISO 15693-3規範。

(8) 磁條系統提供多書偵測功能防止讀者誤置放書本時，讀到一個條碼而將書本消磁。

(9) 系統提供各式館藏借閱服務，包含書籍、CD、DVD、錄音帶與錄影帶（錄音帶與錄影帶需另購消磁機）。

(10) 系統可提供影像與聲響引導讀者進行借書交易。

(11) 讀者可利用系統查詢個人借閱紀錄。

(12) 個人借閱記錄可依館方需求顯示讀者姓名、借閱證號、罰金與讀者個人訊息顯示。

(13) 系統提供離線服務（Store & Forward）供系統在離線時繼續提供服務。 
(14) 系統可在網路或自動化系統恢復後，自動上傳離線時交易記錄。
(15) 無須安裝其他軟體，可以登入網站架構（Web-based）的設定系統，同時具有密碼保護，並且可以遠端登入。
(16) 系統可以由網頁瀏覽器自遠端監視系統狀態。

(17) 系統可提供流通服務統計資料包含讀者與館藏，可以小時為單位瞭解流通情形。
(18) 系統可提供流通服務統計資料下載，包含列各檔案形式Crystal Report、 Rich Text、Word 、PDF、Excel、HTML 3.2與HTML 4.0。
(19) 提供客制化訊息、圖示與主題等服務。

(20) 收據印表機採用標準尺寸單據紙與熱感印印表機。

(21) 借書過程中可顯示該書籍到期日。

(22) 簡便的系統開機方式，按下電源開關即可。

(23) 採用RFID關機卡設計，簡化系統關機流程。
(24) 投標廠商須檢附正本型錄。

(25) 得標廠商須負責安裝測試及壹年免費保固。

(26) 此案所有之設備皆需與本館現使用之圖書安全系統及黏貼於館藏上的安全磁條100﹪相容，並搭配使用發揮安全偵測之效果，且不得影響或改變現行的操作模式及性能。

(27) 符合國際安全規範（如CE、UL、CSA、CNS等同級認證）標準或其他國家級認證（國內廠牌需符合CNS認證）。

(28) 進口產品需附原廠出廠證明；國內產品需附工廠出廠證明。

(29) 得標廠商需附原廠或代理商連帶保固證明。

(30) 本機須為一體成型及同廠牌，並與目錄相符，不得為自行改裝之產品；若有增加非原廠製造商所屬之功能且與目錄不符，則需當場出示改（加）裝功能之送驗安規認證證明。

(31) 本機需提供原廠5年以上之永續服務之保證書。
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