致理科技大學環安中心電動資源回收搬運車採購案規案表
(案號：0911)

	品名
	電動資源回收搬運車

	車身尺寸
(長(寬(高)
	3220mm X 1240mm X 1890mm
	軸距
	1532mm

	後車斗尺寸
(長(寬(護欄高)
	2050mm X 1100mm X250mm
	空車重量
	750公斤

	電池數
	6V X 225A X 8顆美製電動車專用深放電池
	驅動馬達
	DC48V 馬達5HP 串激馬達

	充電機
	AC220V 微電腦全自動充電機,充飽自動斷電系統、充電流30安培可保護電池安全及壽命
	轉向裝置
	方向盤齒輪螺桿式方向機

	輪胎
	前輪 500-10-6p X 2個,後輪500-10-6p X 2個鋼製輪圈
	荷重能力
	平地1000kg 坡地 500kg

	最高車速
	平地(空車) 25km/hr 載重坡地6-15km/hr
	乘載人數
	2人

	煞車系統
	手煞車減速箱(機械內張式),腳剎車-前後輪雙迴路油壓剎車。

	續航力
	電瓶充滿電力可連續行走50公里以上,能爬坡10至20度。

	傳動系統
	後輪驅動馬達與減速箱連結,在與傳動軸連結分離式車用差速器減少行走噪音產生,行駛時產生較佳避震效果。

	馬達控制系統
	採用美製CURTIS無段變速微電腦控制系統,具防暴衝及低電壓自動斷電保護功能可前進後退腳踏控制行駛快慢,低電壓過載保護裝置。可程式編碼，可調整起步減速煞車，最大電流等功能。

	防誤操作
	當車輛啟動時前進及後退開關，沒有切在中立點，加速啟動時會不能夠啟動，需切換開關在空檔才可啟動，防止車輛暴衝防止前後有人站立時誤撞以策安全。

	防撞保險桿
	前後保險桿採ㄇ型防撞桿厚度2mm以上。

	車身結構
	高張力鋼板(2mm以上)構造車身，車斗左右兩面活動隔板(活葉插銷可拆式)，後向隔版加裝環扣式鏈條。貨車斗底加裝耐磨橡膠6mm墊板

	避震系統
(懸吊方式)
	前後輪採鋼板避震,及油壓緩衝避震前後雙避震器為車用等級,前兩組後兩組。

	標準配備及顏色
	車頭燈(24V 20W) X 2個、車後燈2個、方向燈前後2個、喇叭、兩側照後鏡各1個、電池電量指示器、倒車蜂鳴器。車用大型LED可記錄里程速度及電壓偵測感知器,車身顏色可依客戶指定。

	備註
	駕駛室前窗為強化玻璃、電動雨刷、後窗也有方型強化玻璃。


※本案接受同等級產品投標，惟投標時應檢附同等品與標的物之規格對照表，由本校使用單位擇符合需要者辦理，同等品之認定以本校意見為準。
