致理科技大學國貿系教師社群實驗室電腦桌椅設備採購案規格表
(案號：0709)
	項次
	品名
	規格
	數量

	1
	4 人用升降螢幕電腦桌椅組
	四人用升降螢幕電腦桌組: 規格 : W125*D90*H75CM
1.桌板 : 採 25MM 低甲醛系統櫃板 , 四邊封厚 PVC .桌面須配合學校螢幕尺寸挖螢幕孔 , 並附可掀式鐵蓋, 供螢幕升降.
2.桌體 : 採鐵製, 需做防鏽處理及粉體烤漆 .有框架防護可保護螢幕並具有走線槽功能,尺寸需符合學校螢幕尺 寸. 製作前需製圖供本校確認方可製作.
3.主機架 : 具主機散熱功能, 符合學校主機尺寸需求.
4.螢幕升降裝置 : 二支 ,【如附件四】
5.得標廠商需提供桌面色板供本校選定
6.含椅子四張 W46*D51*H80cm 電鍍椅腳、透氣皮
[image: ]
	4組

	2
	2 人用升降螢幕電腦桌椅組
	二人用升降螢幕電腦桌組規格 : W140*D55*H75CM
1.桌板 : 採 25MM 低甲醛系統櫃板 , 四邊封厚 PVC .桌面須配合學校螢幕尺寸挖螢幕孔 , 並附可掀式鐵蓋, 供螢幕升降.
2.桌體 : 採鐵製, 需做防鏽處理及粉體烤漆 .有框架防護可保護螢幕並具有走線槽功能,尺寸需符合學校螢幕尺寸. 製作前需製圖供本校確認方可製作.
3.主機架 : 具主機散熱功能, 符合學校主機尺寸需求.
4.螢幕升降裝置 : 二支 【如附件四】
5.得標廠商需提供桌面色板供本校選定
6.含椅子二張 W46*D51*H80cm電鍍椅腳、透氣皮
[image: ]
	1組

	3
	2 人用升降螢幕電腦桌椅組
	二人用升降螢幕電腦桌: 規格 : W100*D55*H75CM
1.桌板 : 採 25MM 低甲醛系統櫃板 , 四邊封厚 PVC .桌面須配合學校螢幕尺寸挖螢幕孔 , 並附可掀式鐵蓋, 供螢幕升降.
2.桌體 : 採鐵製, 需做防鏽處理及粉體烤漆 .有框架防護可保護螢幕並具有走線槽功能,尺寸需符合學校螢幕尺寸. 製作前需製圖供本校確認方可製作.
3.主機架 : 具主機散熱功能, 符合學校主機尺寸需求.
4.螢幕升降裝置 : 一支 ,【如附件四】
5.得標廠商需提供桌面色板供本校選定
6.含椅子二張 W46*D51*H80cm 電鍍椅腳、透氣皮
[image: ]
	2組

	4
	6 人用升降螢幕電腦桌椅組
	六人用升降螢幕電腦桌: 規格 : W160*D120*H75CM
1.桌板 : 採 25MM 低甲醛系統櫃板 , 四邊封厚 PVC .桌面須配合學校螢幕尺寸挖螢幕孔 ,並附可掀式鐵蓋, 供螢幕升降.
2.桌體 : 採鐵製, 需做防鏽處理及粉體烤漆 .有框架防護可保護螢幕並具有走線槽功能,尺寸需符合學校螢幕尺寸. 製作前需製圖供本校確認方可製作.
3.主機架 : 具主機散熱功能, 符合學校主機尺寸需求.
4.螢幕升降裝置 : 4 支 ,【如附件四】
5.得標廠商需提供桌面色板供本校選定
	2組

	5
	多功能展示牆
	尺寸：W508*D5~8*H360CM
內含電控薄膜 W240*H120CM
詳如圖說【附件一】
	1組

	6
	移動式展板
	規格 : W110*D5∼8*H240CM 二片白板面積106x120
安裝 : 軌道式懸吊 左右移動
詳如圖說【附件二】
	2組

	7
	教師講桌組
	教師講桌組:
規格 : W120*D55*H75CM
1.桌板 : 採 25MM 厚低甲醛系統板 , 四邊封厚 PVC .桌面須配合學校螢幕尺寸挖螢幕孔 , 並附可掀式鐵蓋, 供螢幕升降.
2.桌體 : 採 18MM 厚 E1 級低甲醛系統板製, 有防護板可保護螢幕並具有走線槽功 能,尺寸需符合學校螢幕尺寸. 製作前需製圖供本校確認方可製作.
3.主機架 : 鐵製, 粉體烤漆 , 散熱功能, 符合學校主機尺寸需求.
[bookmark: _GoBack]4.螢幕升降裝置 :1 支 ,【如附件四】
5.設備櫃 : 採 18MM 厚 E1 級低甲醛系統板製,含隔板二片, 配合教學設備需求挖出線孔, 以利走線.
6.得標廠商需提供桌面色板供本校選定
7.含椅子一張 W46*D51*H80cm 電鍍椅腳、透氣皮
[image: ]
	1組

	8
	書櫃組
	尺寸 W375*D35*H233CM
櫃體 : 採 18MM 厚 E1 級低甲醛系統板製,製作前需製圖供本校確認方可製作.
詳如圖說【附件三】
	1組






附件一、多功能展示牆
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[image: ]附件二、移動式展板

























































[image: ]附件三、書櫃組



[image: ]附件四、螢幕升降裝置
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