致理科技大學聯合服務中心數位講桌電腦主機採購案規格表
(案號:1218)

	編 號                    
	品         名
	詳  細  規  格  及  特  性  需  求
	數 量
	備   註

	一
	電腦主機
	1.中央處理器:Intel第4代Core i7 3.6GHz 

2.作業系統：支援Windows 7或8.1 Professional中文最新版作業系統【作業系統提供合法光碟】

3.晶片組：Intel Q87
4.記憶體：提供DDR3 1600 240 Pin DDR SDRAM 4GB*2。
5.擴充槽：提供2組16倍PCI Express，1組1倍PCI Express，1組PCI。
6.I/O介面：(前端) USB 3.0x2 , USB 2.0x2, (後端) USB 3.0x2 , USB 2.0x4, 1x Parallel Port,1x Serial port, 2x PS/2 , 1xD-sub, 1xDVI-I,2xDisplay Port (本機不需另加擴充卡即可支援三螢幕輸出),1xAudio I/O, 1x RJ45 LAN
7.BIOS ROM：最新版Flash ROM BIOS 256KB, Plug and Play Ready, 採用合法授權PnP SYSTEM BIOS
8.電源管理：支援進階電源管理介面(ACPI)(Advanced Configuration and Power Interface)

9.讀卡機：內建IC卡與記憶卡讀卡機
10.硬碟機：機體3.5英吋、.容量1TB、轉速：7200rpm、Buffer: 64MB
11.SATA擴充埠：6x SATAIII 
12.光碟機：提供DVD Super Multi一台:

13.顯示介面：整合式 Intel®Graphics , 支援PCI Express 16倍高速繪圖晶片，顯示記憶體與系統記憶體共用，具1280×1024(含)以上高彩、高解析繪圖能力

14.網路介面：內建Intel WGI217LM 10/100/1000 Mbps Ethernet網路介面，含網路喚醒功能 WOL, 支援PNP隨插即用，RJ-45網路接頭

15.電源供應器：輸出功率 300W , 

16.電源管理功能：內建節能晶片，能夠監控電腦執行的狀況、自動根據CPU的運算負載來調節CPU的電力使用，透過即時的監控，當CPU運算量較少時，便會自動判斷供給較少的電力，藉此節省電力的消耗

17.主機外殼：直立式機殼，裝置空間：2大4小(2大2小外露)

18.音效：支援Realtek ALC887, High-Definition Audio,8 Channels 
還原卡

1.具備作業系統保護功能，適用Windows全系列  

  32/64位元及Linux等作業系統。
2.支援FAT16/FAT32/NTFS/EXT3/SWAP/BSD/UFS等 

  磁碟格式。
3.任何一個開機使用，支援單顆硬碟容量為2TB，
  單個分割區容量可達1TB，可同時安裝第2顆硬
  碟，只保護第一顆硬碟資料。
4.提供立即還原/備份還原/手動/定時/不還原 
  等保護功能。
5.立即還原型支援Windows 全系列，並提供每次/ 

  每天/每週/每月還原功能。
6.不需安裝任何作業系統即可進行硬碟分割，支 

  援多重作業系統之規劃，且每個分割區各自獨
  立、隔離，互不影響，均可單獨開機、保護、
  還原。
7.支援還原保護狀態下在開機選單提供軟體安
  裝、儲存、暫留等模式快速鍵功能。
8.還原緩衝區可設置為0，不佔用硬碟空間仍不會 

  出現藍幕，不會死當機。
9.提供在Windows環境下不需移除還原卡具保護
  狀態就可重新分割硬碟或合併磁區，並可修改
  分割區名稱、屬性、還原方式、專屬分區及共
  用分區的專屬性和顯示或隱藏，且不會破壞其
  它作業系統或資料碟，不需整顆硬碟重新分割。
10.網路拷貝時提供預留故障電腦IP功能，並在  

  網路拷貝過程中，即時動態顯示拷貝速度最慢
  的電腦。
11.當硬體還原卡故障或拔除時，於7天內無需任
  何人為處理，將自動產生系統保護還原功能，
  讓電腦可繼續使用不妨礙作業方便維修。
12.提供逐個開機磁區網路對拷方式，可設定自動
  逐一拷貝分割區或所有分割區，及拷貝完成後
  對所有電腦自動執行關機、重啟、不動作等命
  令，並自動辨別只拷貝有效的資料。
13.支援大容量硬碟拷貝給小容量硬碟功能。
14.提供密碼長度至少10個字元及密碼遺失解碼
  尋回功能。
15.提供實體硬碟複製功能支援1對7顆硬碟複 

  製。
16.投標時提供設備型錄供審核。

17.如為國外產品，則該產品必須有國內合法代理
  商。
18.所有操作介面為繁體中文。
*以上設備保固4年。

*得標廠商於保固期間內，應指定一名維護工程師，負責即時設備檢修。

*得標廠商於保固期間內，需配合學校針對電腦主
 機系統內軟體做更新安裝作業。

 (更新作業軟體由學校提供使用)

*汰舊換新(原)各教室數位講桌內電腦主機設 

 備，並安裝測試。

*以上配合學校現場實際施作安裝。
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※設備由得標廠商全責保固維護4年。
※本案接受同等級或更高等級產品投標，惟等級之認定，以本校意見為主，並擇符合需要者辦理議比價。
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