致理科技大學休閒系K12教室環境控制相關設備採購案規格表
(案號：0613)
	項次
	品        名
	詳  細  規  格  及  特  性  需  求
	數量
	備   註

	1
	多功能控制主機
	※具3×2 AV及3×2 VGA-A矩陣切換器。
※4組I/O (含防盜接點及電腦開機偵測功能)。
※2組網路。
※可以軟體自定使用者控制圖型及文字介面。
※3組麥克風輸入，可選擇電容式或動圈式輸入。
※採用畫面比4:3解析度640*480之5.7“TFT全彩液晶觸控式螢幕。
※可以支援Ethernet。 

※支持Video IN 。
※支持Flash動畫。
※支持MPEG4 Stream 。
※輸入面板具有3組USB集線器，1組萬國電源插座，1組AV，1組網路，1組DC 5V，1組VGA-A，1組MIC，1組MS/SD/MMC/CF/MD/X-MEMORY多功能讀卡器，方便移動設備隨插即用。
※1組LCD顯示器升降控制及保護開關控制接點。
※3組電源控制(投影機電源、電腦電源、設備電源。
※投影機電流開關機檢測。
※1組投影機升降控制，可設置電動銀幕升降斷電時間。
※軟體可支援Win98/XP/2000/VISTA版本。
※系統開關可定義自動化批次處理功能。
※記憶體資料導入匯出。
※一體化設計，支援線上更新底層程式。
※可擴展網路總控和視訊轉碼器。
※可擴展網路管理、錄播、直播、遠端協助、IC卡管理、防盜報警、自動排課等功能。
※請配合本校規劃施作。
■(本項次產品須提供型錄以供審核)。
	1台
	(K12教室)

	2
	八迴路控制器
	※8迴路(含)以上獨立繼電器控制。
※每迴路 20A, 277V AC (含)以上。
※Local 輸入: 8組digit local input (含)以上。
※控制介面: 4 pin專用介面。
※連接端子:4 Pin Mini Phoenix端子。
※具有8 bit之指撥開關作為8迴路繼電器之測試控制開關。
※電源:AC110V～220V。

※安裝方式：崁牆／掛牆或機櫃安裝。

※請配合本校規劃施作。
■(本項次產品須提供型錄以供審核)。
	1台
	(K12教室)

	3
	環控程式模組
	※可依照客戶需求作模組化控制按鍵
※可客制化logo顯示在app內
※可利用無線方式控制設備。
※控制的設備需具有RS-232、RS-485、電源並由原廠提供控制碼即可控制
※溫度與濕度的數值可顯示在APP中
※模組化按鍵可做到多項設備同時控制
※請配合本校功能需求設計。
	1套
	(K12教室)

	4
	混音功率放大器
	※額定輸出功率：240W。                                                                                                                                                                    

※輸入：MIC 1~3/600Ω，2.5mV(-52dBV)，不平衡式，麥克風插座。
        AUX 1~2/10kΩ，316mV(-10dBV)，不平衡式，RCA插座。                                                                                                                                                               

※頻率響應：50Hz～18KHz(±3dB)。                                                                                                                                                                                     

※失真率：<0.3%(1KHz，1/3額定功率，輔助輸入)。

※S/N比：超過65dB(MIC 1～ MIC 3)

超過75dB(AUX 1～ AUX 2)

(限定頻帶：20Hz～20KHz，音質調整，

轉中央)

※音質調整：低音：100Hz的條件下，±10dB。

            高音：10KHz的條件下，±10dB。

※保護：超載，過流，短路。

※靜音功能：調整範圍0dB～30dB以上。
※消耗功率：495W。

※3個麥克風輸入、2個輔助輸入、1個線性輸出，最適合公共廣播系統的應用。

※高阻抗100V額定輸出和低阻抗4Ω～16Ω輸出。

※具有5迴路的喇叭選擇開關，可針對5個區域分區或全區廣播。

※具有優先權輸入功能及靜音功能。

※各音源獨立音量控制。

※LED指示燈可表示輸出信號準位。

※輸出短路保護。

※單機即為一個完整的公共廣播小系統。

※含：線材、配置及安裝。
■(本項次產品須提供型錄以供審核)。
	1台
	(K12教室)

	
	
	
	
	

	5
	崁頂二音路喇叭
	※外箱型式：2音路低音反射式。
※單元：Woofer: 6.5", Tweeter: 1"。
※額定功率：100V 10W RMS。

※靈敏度：91dB。

※頻率響應：45Hz～20KHz。
※阻抗：100V 1KΩ。
※含：線材、配置及安裝。
※請配合本校規劃施作。

■(本項次產品須提供型錄以供審核)。
	4對
	(K12教室)

	6
	無線麥克風機組
	※接收頻道數：雙頻道。
※接收方式：CPU控制自動選訊接收。
※綜合頻率響應：50Hz~18KHz 。                                                                                                                                                             
※載波頻段：UHF 480~934MHz。                                                                                                                                                                
※預設頻率數：第1～6群組各預設8個無條件限制的互不干擾頻率，第7～10群組各預設16個互不干擾頻率，共預設112個頻率組合。最後第11群組是使用者自行設定及儲存偏好的8個頻率。                                                                                                                                                                                     
※含手握無線麥克風×2支。
※含：線材、配置及安裝。
■(本項次產品須提供型錄以供審核)。
	1台
	(K12教室)

	7
	互動投影機
	※投影方式：RGB三片TFT LCD同時聚合呈像投影。
※畫素數：6,912,000畫素(含)以上。
※標準解析度：WUXGA 1920×1200(含)以上。
※支援解析度：UXGA1600×1200 / SXGA+1400           
×1050(含)以上。
※解析度-HDTV相容性：480i~1080P。
※視訊畫素：掃瞄密度1200條。
※投影亮度-白色亮度：4000流明(含)以上。
※投影亮度-彩色亮度：4000流明(含)以上。
※燈炮壽命：超雷射光源壽命20000小時(含)以上。
※明暗對比度：2,500,000：1(含)以上。
※投影畫面尺寸：投影畫面最大尺吋 100吋(含)以上。
※相容性-視頻相容性：適用於NTSC/PAL/

SECAM系統。
※相容性-電腦相容：適用於PC/WUXGA/UXGA/

SXGA/XGA/SVGA/VGA。
※視訊介面：
輸入：電腦(D-sub-15pin) ×1，RCA×1，
      HDMI ×3 (含)以上。
※視頻介面：
輸出：D-sub 15pin×1 (含)以上。 
      DVID-D ：N/A。
※音訊介面：
輸入：Stereo mini×2 (含)以上。
輸出：Stereo mini×1(含)以上。
※麥克風輸入：Stereo mini×1(含)以上。
※網路：I/O (RJ45) ×1。
※控制：I/O RS-232 ×1。
※USB：Type A×2，Type B ×1。
※投影畫面比例 (寬：長)：16：10。
※數位式梯形修正：垂直、水平±3度梯形修正功能。 
※畫面調整-畫面放大：內建投影畫面局部放大功能。
※周邊對應中心亮度比：80％。
※具過熱自動斷電保護功能。
※六點手指觸控加互動筆操作。
※含投影機吊掛架、訊號線材、五金零料及安裝。
※安裝於學校指定位置佈線及現有系統整合。
■(本項次產品須提供型錄以供審核)。
	2台
	(K12教室)

	8
	數位自動環境控制桌
	※總外徑尺寸 900×550×1050mm。

※櫃體：烤漆方管鐵件＋擴張網烤漆＋木飾板。
※鍍鋅扁方管烤漆鐵件20×50×2060mm 2支。

※鍍鋅方管烤漆鐵件30×30×300mm 4支。

※木飾板。

※擴張網目點焊 900×300mm 1片、520×300mm 2片。
※含：線材、五金零料、及整合安裝。         

※需配合本校規劃施作。(如圖一)
	1組
	(K12教室)

	9
	短焦投影書寫銀幕牆
	※總外徑尺寸 5200×約2950mm (高度以現場為主)。
※企口凹凸烤漆板固定框：鍍鋅鋼板折料
25×50×75mm，長度約2950mm4支，全烤漆。

※企口凹凸烤漆板：250×2950mm2片，板內需下內骨料離牆安裝，走線路使用。
※上收邊線槽：鍍鋅鋼板折料200×35×4500mm
1支，全烤漆。
※短焦投影板：鍍鋅鋼板4500×1500mm1片，板內需下30×30mm內骨料離牆安裝。
※白板膜/背膠：背膠式寬幅達153㎝。
※表面採用VersaWhite特殊光學奈米塗層，適
合短焦形投影機，投影效果無炫光HOT SPOT，可視角廣。
※多功能白板銀幕，除了專業投影效果外，也可
  當成白板書寫使用。
※主動式3D/4K高清/HDR對應。
※GREENGUARD®環保認證。
※下收邊線槽：鍍鋅鋼板折料100×35×4500mm             

1支，全烤漆。
※需配合本校規劃施作。(如圖二)
	1式
	(K12教室)

	10
	電腦
	※Core i7-7700(Windows作業系統)。                                                                                                                                         ※記憶體8G×1 DDR4-2400 。                                                                                                                                                         ※硬碟SATA3 1TB 。                                                                                                                                                                   ※內建IC卡讀卡機 。                                                                                                                                                                        ※光碟機DVDRW 。
※電源供應器300W 80 PLUS。                                                                                                                                                       ※含原廠鍵盤滑鼠。                                                                                                                                                                 ※含22吋液晶螢幕。                                                                                                                                                

(1)LED背光模組彩色液晶顯示器(內建防刮玻璃功能)。                                                                                                                               
※含還原卡：ITMS多重鏡像版。
	2台
	(K12教室)


※本案接受同等級產品投標，惟投標時應檢附同等品與標的物之規格對照表，由本校使用單位擇符合需要者辦理，同等品之認定以本校意見為準。
※本案設備由得標廠商全責保固2年。
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