致理技術學院圖書館導覽展示系統採購案規格表(案號:0420)
	項次
	品　　名
	規　　格
	數量
	備註

	1
	80吋多人多點觸控顯示器
	硬體規格如下：

1. 採用單一片80吋(含)以上Full-HD LED背光顯示面板，且可達到同時6點(含)以上的紅外線觸控功能，觸控表面材質為8mm(含)以上強化玻璃。
2. 觸控模組反應時間不超過12ms，觸控定位精準度不超過5mm x 5mm，維持觸控品質與流暢度。

3.顯示區域長176cm，寬95cm(含)以上。
	1台
	含壁掛架

及安裝

所需周邊

線材:

含VGA線

及USB線

	2
	多媒體伺服器主機
	硬體規格如下：
中央處理器：I7-4790四核心3.6GHz(↑4GHz)/8M快取/HD4600/84W (含)以上。

記憶體：4GB DDR3-1600 (含)以上。

硬碟：2TB (DT01ACA200)/64M/7200轉/ (含)以上。

顯示卡：AMD R7-250(PCI-E介面) (2G DDR3) (含)以上。

作業系統：Windows 7 (64位元)。
	1台
	含一組無線
鍵盤滑鼠

	3
	圖書館展示
軟體系統
	軟體規格如下：
a. 客製化使用者介面，美術設計階段提供2種以上介面示意風格(每種風格提供3張以上版型示意圖)，經單位同意簽核後，進行後續美術製作。
除原始客製化美術介面，並提供可更換底圖介面功能，讓使用單位可自行更換底圖，並可自行更換並設置最上層貼圖(png格式)。

b. 新片推播由館方提供影音內容(檔案格式支援mp4以及fla)，呈現當期推薦之影片資料。具備播放，暫停，等功能，實際操作功能依單位需求協議後製作。
新片推播功能支援Youtube線上片源，可填入Youtube影片連結做為片源，並將影片展示於使用者介面。
c. 使用單位可自行填寫新片簡介內文，並可隨時更新修正。
d. 新書簡介功能。
支援使用者上傳封面圖片(檔案格式支援jpg及png)，以及1~5頁內文圖片，並可自行填寫新書簡介功能。可自行填寫索書號並呈獻於頁面。
e. 校園簡介，依據單位提供之校園平面圖以2D繪圖重繪，繪圖風格為2.5D並可依單位需求調整。
軟體功能提供校園景點導覽查詢功能，使用者可於平面圖點選圖面的大樓或景點後，顯示此大樓或景點相關文字及圖片資訊，管理者後續可自行更新，及擴充相關資料內容。
f. 樓層導覽樓層導覽，各樓層以2D立體設計圖結合圖文的呈現方式，提供空間說明(顯示相關圖片及文字資訊)，管理者後續可自行更新，及擴充相關資料。客製化圖書館導覽軟體解析度為1920X1080，以Adobe Air撰寫。
	1套
	提供軟體授權使用證明書
及光碟片


施作安裝規範:
1. 有關80吋觸控螢幕壁掛施作，需確保裝設穩定安全無虞，經單位確認後始辦理驗收。
2. 多媒體伺服主機以VGA及USB線材，連接於80吋觸控螢幕。主機安置於單位指定位置(建議距離80吋螢幕不超過150cm範圍內，效果較佳)，最遠不超過10米連接線長。

3. 軟體安裝後，需經單位進行功能測試，確認後始辦理驗收。
4. 安裝後現場線材需以束繩或其他方式收納整齊。
5. 距離觸控螢幕安裝位置150cm範圍內，由廠商提供電源插座。(需求電源為110v/2安培)
6. 安裝所使用電源線材不得低於3Cx0.75mm2`,VGA線材不得有水波紋及其他雜訊(電源干擾不在此限)
7. 硬體保固1年，產品在正常使用情形下發生故障，經鑑定為產品本身之問題，在保固期限內，需負維修之責任。
8. 含多點觸控系統使用及教育訓練課程(2小時)
2

