致理科技大學財金系電腦還原系統與軟體廣播系統採購案規格表
(案號：0214 )
	項次
	品    名    及    規    格
	數量
	備註



	1
	軟體廣播教學系統(1對48人授權)(49 USERS)
1.系統支援Windows 7 32/64bits、Windows 8.1 32/64bits、Windows 10 
32/64 bits作業系統。
2.系統支援DirectDraw、Direct3D、DirectX 和OpenGL等螢幕加速驅動程式。
3.系統維護及管理功能:

3-1教室模型：對於不同的上課班級，老師可編輯並儲存各種的「班級模型」，輸入每個班級的名稱，以及學生端圖示的自定義名稱。
3-2分組教學與管理：可由被指派為組長的同學，依照老師給予的功能使用權限(權限包含：全螢幕廣播、語音廣播、網路影院、視訊直播、遠端監看、遠端遙控、檔案傳輸)進行小組教學。
3-3資產管理：教師機可以選擇一個被控端，查看該學生機的電腦軟體資訊及硬體資訊，將資料儲存成報告。
3-4遠端資訊：顯示該學生被控端電腦的磁碟資訊，包括磁碟代號、標籤、檔案系統、總容量、使用空間、剩餘空間及磁碟空閒率等，並可即時中斷可疑程式並產生報告等資訊。
3-5設備存取控制：在教師端可對光碟、USB等設備，設定學生端的使用規則（啟用／禁用／唯讀等）。
3-6具備上網控制及程式控制：可設定黑(白)名單模式，禁止或允許學生被控端進入該黑(白)名單網站或程式軟體。
3-7離線管制：當學生機被拔除網路線時，系統會鎖定該學生機螢幕。
3-8設備鎖定：教師主控端能對遠端所有學生被控端電腦或指定學生機電腦的螢幕、鍵盤、滑鼠進行鎖定及解鎖。
3-9具發送檔案功能；全螢幕/視窗模式；螢幕快照功能；鎖定功能；發送Ctrl+Alt+Del命令；重新整理桌面功能。
3-10學生操作行為限制：禁止／允許發言、禁止／允許舉手、禁止／允許提交檔案。
3-11學生機無法以 Ctrl-Alt-Del 進入程式管理員中止學生端程式。
4.系統影像廣播功能:

4-1螢幕廣播：可將教師主控端螢幕顯示內容及語音廣播至學生被控端，且學生端無法擅自中止廣播。
4-2視窗廣播：教師主控端可以視窗模式廣播至學生被控端，選擇不鎖定學生機鍵盤及滑鼠，使學生被控端可一邊接受廣播一邊跟著操作，達到同步學習效果，學生可根據自身的需要，調整視窗大小。

4-3全螢幕廣播：進行「全螢幕廣播」時，老師可鎖定學生端的滑鼠及鍵盤，並且系統可自動切換學生端解析度，使學生端與教師端的解析度一致。
4-4區域廣播：當老師要向學生強調螢幕上某區域的畫面時，在教師端可任意拖拉特定區域，只廣播此區域畫面到學生端螢幕。
4-5支持雙螢幕：可設定教師端螢幕廣播之資料來源及學生端接收顯示螢幕為主螢幕／第二螢幕。(需配合學生第二螢幕設備)
4-6網路影院：教師主控端播放可進行即時影音廣播，支援影片及音訊格式：FLV／RMVB／MP4／MKV／MOV／AVI／WMV／ASF／RM／3GP／MPG／SWF／MPEG／WMA／WAV／MP3／AAC／FLAC／APE…等。
4-7視訊直播：透過教師端的電腦視訊鏡頭(CCD)、外接的數位攝影機、其他以接入系統之影音播放設備，可進行現場攝影，並將即時影像傳遞到學生端，達到現場即時教學或實況轉播功能。
4-8學生演示：教師端可遙控指定的學生被控端，並將其遙控的螢幕操作畫面及聲音示範，透過「學生演示」功能展示給其他學生被控端看。
4-9示範轉播：請某位學生被控端操作演示給其他學生被控端看，可以透過「學生轉播」功能將學生的演示過程即時轉播給其他學生被控端。
4-10具備語音廣播/電子白板/電子點名並可強制點名機制。
4-11遠端監看：教師可於主控端清楚看到單一／部分／全部的學生端畫面，給予適時的輔導並教師主控端可「同時」一次監看多台（大於16台）學生機畫面。
5.教學輔助及遠端命令功能:

5-1 遠端遙控：教師主控端可遠端接管選定的學生被控端，控制學生機的鍵盤和滑鼠，對學生機進行遙控輔導並可設定同步教師端和學生端滑鼠動作及“剪貼簿”。
5-2 一對多遙控：可將鍵盤、滑鼠的動作，同步到所有被選取的被控端，只需遙控一台電腦，就能對所有被選取電腦做同步操作。（學生端需具有相同桌面）
5-3 遠端命令／登出入／關閉應用程式／修改密碼／開關機：

5-4 遠端登入：由教師主控端幫未登入學生被控端輸入帳號及密碼進入系統。
5-5 遠端重啟／關閉／喚醒電腦：由教師端遠端使學生被控端電腦重啟／關閉／開機。

5-6 考試功能：具一般 綜合型測驗考試及隨堂測驗；並具試卷編輯器：
可獨立匯出之模組，方便教師不須至廣播教室即可在自己的電腦上進行試卷編輯。

5-7 螢幕錄製：提供課前預錄功能，教師可運用「螢幕錄製」此功能，於課前將螢幕畫面、講課內容錄製為影片，輕鬆備課，便於不同班級上課時，重複播放教學影片。

5-8 學生被控端錄製：學生機可於教師執行「視窗廣播」時，在教師的許可下，自行錄製螢幕上教師教學影音內容，供課後複習。
5-9 具備螢幕肅靜/解除螢幕功能/檔案傳輸/收發作業等功能。
5-10 發送訊息：教師主控端對學生被控端發送文字訊息，學生可即時進行訊息回覆，做雙向即時文字交流。學生端亦可主動對教師端發送訊息。
5-11 切換圖示：可選擇教師端主介面上，學生端圖示顯示方式（縮圖／大圖示／小圖示／詳細資訊）。
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	軟體還原系統(49人授權)
1. 支援主機板內建 10/100/1000Mbps 網路卡，支援PXE網路開機協定大量佈署安裝。
2. 具備作業系統保護功能，適用Windows UEFI全系列64位元，支援立即還原並提供每次/每天/每週/每月/手動/不還原等功能。
3. 支援硬碟種類：IDE硬碟、SATA硬碟、固態硬碟、SSHD混合式硬碟等。
4. 支援GPT磁碟分割表 ，可同時保護兩顆以上硬碟最多6顆，60個以上分割區，硬碟容量最大128T，分割區最大容量4T。
5. 提供密碼長度至少10個字元及解碼尋回原始密碼功能。
6. 提供多帳號管理，可為系統設定多個管理員帳號及密碼至少16組(含)，分配不同操作許可權給其他人分級管理。
7. 支援個人桌面，透過管理者分配個人帳號及密碼可進入自己的作業環境，跟其他人的系統及教學系統相隔離。
8. 提供在Windows操作環境下不需移除還原卡具保護狀態就可重新分割硬碟或合併磁區，並可修改分割區名稱、屬性、還原方式、專屬分區及共用分區的專屬性和顯示或隱藏，且不會破壞其它作業系統或資料碟，不需整顆硬碟重新分割。
9. 移除保護後，可以指定任意系統被保留，既移除保護系統後，指定的作業系統還可開機使用，不會被破壞。
10. 當硬體還原卡故障或拔除時，於10天內無需任何人為處理，自動產生系統保護功能，所有多重開機系統及分割區皆可正常使用，且所有功能必須能完整運作不妨礙作業方便維修。
11. 網路拷貝時提供預留故障電腦IP功能，並在網路拷貝過程中，即時動態顯示拷貝速度、最慢電腦、傳送中磁區之有效資料量、已傳送資料量、已耗時、預估剩餘時間。
12. 提供網路派送可選擇broadcast(廣播)、multicast t(組播)、unicast(單播) 3種傳輸方式，防止網路封包亂竄導致傳輸效率不穩定，影響其他使用者的運作。
13. 支援各真實系統可自動分配不同的IP，拷貝後 各系統IP自動配置完成不需手動再修改。
14. 支援斷線續傳功能，網路拷貝過程如發生拷貝中斷狀況，重新連線即可從中斷處繼續派送，不需重新拷貝。
15. 2提供實體硬碟複製功能支援1對6顆硬碟複製，並支援大容量硬碟複製給小容量硬碟功能。
16. 支援本機單一硬碟磁區複製功能，只複製磁區內有效資料量。
17. 支援任一電腦均可對部份或全部電腦提供全自動智慧型差異性資料更新功能，無需由管理人員判斷或使用另外熱鍵啟用差異更新功能，無需特意指定資料或還原點，無拷貝基準點限制，並可以開放模式繼續進入系統，真實永久寫入，即使移除保護後永久寫入資料也不會遺失。
18. 支援本機11秒內可快速複製作業系統功能，且於開機選單上顯示出所複製的作業系統並可選擇開機使用，在該系統中可反覆新增、刪除資料，不影響原始作業系統，每個複製出來的作業系統又可再複製出作業系統，並可個別獨立設定不保護或還原及開機密碼保護，每個真實作業系統可複製出250個複製作業系統，亦可任意刪除所複製出來的作業系統，完全不影響其他作業系統。
19. 提供網路拷貝後自動開機進入Windows完成KMS自動認證功能。
20. 提供網路拷貝後可自訂配置IP生效時間、自訂配置儲存所有硬體驅動更新的時間。
安裝保護卡還原驅動後，開機時從開機選單介面進入系統至可上網際網路，其所需的開機時間與未安裝保護卡還原驅動開機所需時間，時間差距必須在10秒之內，以發揮電腦原本效能。
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	※本案接受同等級產品投標，惟投標時應檢附同等品與標的物之規格對照表，由本校使用單位擇符合需要者辦理，同等品之認定以本校意見為準。
※本案設備由得標廠商全責保固3年。
※本案軟體應提供原廠授權使用證明書。
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