致理技術學院校區監視系統採購案規格表 (案號:0502)
壹、總則

1、 本案監視系統設備需求規範書(以下簡稱規範書)係制定CCTV監視系統(以下簡稱本系統)施作之一般規格及相關規定。
2、 本規範書係本校採購之需求、規格及其他有關事項規定，本規範書所定之性能、功 能為最低需求，得標廠商得提供本規範書需求（或以上）之一套完整可運轉之系統。
3、 本規範書若因故未列舉之任何設備、軟體、材料或服務，而為全套系統運作所必需者，均應由廠商提供，若在安裝期間發現任何設備、材料有所欠缺，則由得標廠商負責補足，不得索取任何額外費用。
4、 本規範書未載，但為整套系統運作所需之部分，均應由廠商負責提供，故投標廠商應於等標期內至本校勘查現場清楚了解環境狀況。
5、 本案擬於本校區易肇生危安事件地點新增IPCAM網路攝影機及相關必要之錄影管理及儲存設備，必須連結本校既有之監視系統，且依現場需求將校區內多棟大樓以光纖連結整套系統，以利本校達到統一管理、統一監控，提升危機處理能力及防止校園危安事件發生之目的。
6、 本案設備若配備各式軟體與使用授權，得標廠商於交貨時，均須提供版權及相關授權證明書，如非本次採購標準選項功能，本校依規範內容驗證性能時，廠商應予配合免費提供相關軟硬體。
7、 本案不接受減價收受，得標廠商提供設備如不符合本校功能需求，經通知補正2次，均無法符合本校要求時，本校將全數予以退貨，廠商不得要求賠償或減價收受，並需負擔本校一切損失。
8、 得標廠商須提供原廠或台灣地區代理商開立之新品出廠暨連帶保固證明書，如為進口品，需提供進口報單並蓋原廠或總代理公司大小章。
9、 廠商於投標前須確實勘查現場，投標時必須檢附針對本案提供設計規劃建議書(含本案規劃內容及施作圖說)，並附相關產品中文或英文之規格、型錄、技術文件、證明文件，若提供影本供審，必要時得要求提供正本供查驗，型錄須以螢光筆標示清楚。

10、 本規範書如有未盡事宜，需依照本校之意見處理；條款之解釋有相異處，以本校之解釋為準。
貳、本案需求設備數量明細表
    本案需採購設備需求明細如下：
	項次
	品名
	數量
	備註

	1. 
	光纖藕合網路交換器-POE，24個POE RJ45連接埠(自動 MDI/MDIX)，支援1000Mbps Gigabit，SFP 連接埠
	1台
	

	2. 
	百萬高清16路錄影主機(三合一融合式錄影系統、內含硬碟1顆4TB)
	1台
	

	3. 
	可變焦室外型紅外線IPCAM網路攝影機
(可收容於既有系統上)
	3支
	

	4. 
	室外型紅外線IPCAM網路攝影機
(可收容於既有系統上)
	4支
	

	5. 
	室內電梯型紅外線IPCAM網路攝影機
(可收容於既有系統上)
	3支
	

	6. 
	光纖機房主機系統連結安置及CMS中控平台設定
(含連結材料)
	1式
	

	7. 
	電梯專用型活動電纜線材及網路延展器(含佈線)
	1式
	

	8. 
	水平監視4PPE(黑色)網路纜線與電源線佈線及攝影機固定安置(含五金及管線材料)
	1式
	


3、 設備規範需求
1、 16迴路全功能三合一型H.264網路監控錄影主機：
1. 非Windows架構，作業系統為Linux系統可不受病毒入侵和防止Windows病毒。
2. 系統採多工處理，可同時錄影、回放、監看即時影像、備份、控制、及遠端監控。

3. 具備系統開機響導功能，可指引使用者設定系統必要之設置。
4. 壓縮方式可調整為H.264固定流量以及H.264可變傳輸量。
5. 具備16路百萬高清影像輸入，支援數位頻道切換混搭(8類高清+8IP網路高清)。
6. 須具備自動辨識AHD與CVBS訊號功能，不須透過頻道模式切換
7. 具備1組VGA顯示埠(解析度1920x1080)、1組HDMI顯示埠(解析度1920x1080)。
8. 具備8組聲音輸入/1組聲音輸出，可同步錄音。

9. 具備遠端語音雙向對講功能。
10. 儲存系統：可內建4顆SATA硬碟，單顆硬碟可支援4TB以上。
11. 資料備份:可透過USB2.0裝置，遠端連線，進行檔案備份，且可直接備份AVI檔案，不需再經由轉檔軟體轉錄成AVI，以確保檔案備份的完整性與便利性。
12. 備份時可同時備份至少3段以上時間，以減少備份程序。
13. 錄影回放速度可選擇2倍/4倍/8倍/16倍快速向前、向後播放，以及1/2倍、1/4倍、1/8倍慢動作向前並具時間軸方式快速點選需要的時間。

14. 錄影效能：D1與960H速度可達480張/秒，720P每CH可達30張。

15. 錄影解析度：1080P(1920×1080)／720P(1920×720)／960H(960×x480)／D1(720×480)／HD1(720×240)／CIF(360×240)六種可選，並具備6種錄影品質等級可供設定。
16. 可整合CCTV影像與控制能力。主機可與PTZ設備連結，並具備帳號與密碼管理功能。使用者透過帳號與密碼管理，可透過網路執行影像監看與PTZ控制，並可控制5種不同廠牌之全功能型攝影機。
17. 動態偵測功能：內建動態偵測功能回路，可影像分成192個區域比對區塊(含)以上，可設定偵測靈敏度。動態偵測啟動時，可啟動蜂鳴器或是啟動警報輸出控制。
18. 具備系統開機響導功能，可指引使用者設定系統必要之設置。

19. 可設定錄影條件錄滿停止或連續錄影循環覆蓋，以便備份保存。

20. 具硬碟鏡射功能、以確保資料的安全性。
21. 具有IP黑、白名單功能，以利管制連線裝置。
22. 支援WIFI無線網路功能，免除佈線煩惱。
23. 具有10/100Mbps Ethernet(RJ-45)網路介面，通訊協定支援TCP/IP, HTTP, PPPoE, DHCP, DDNS。

24. 承包商須提供各點需要的DDNS位置於本案使用，以利網路整合。
25. 具支援設定動態(DHCP、浮動IP、固定IP)及PPPoe的功能。
26. 具備密碼保護及操作權限區分管制功能。可設定50組帳號密碼(含以上)，及管理員/監督者/操作者20種控制權限(含)以上。
27. 主機系統採多工處理，可同時錄影、回放、監看即時影像、備份、控制、以及遠端網路監看與控制，不會互相影響。
28. 支援即時監看與回放模式下，可做影像數位放大。
29. 畫面分割可做單一畫面，4，8，9，16畫面分割功能。
30. 可依日間與夜間不同時段下個別調整攝影機的亮度、對比、銳利度等功能，以達更佳的影像品質。
31. 具備紅外線遙控器控制功能，可做頻道選台、PTZ控制、搜尋回放等遙控功能。
32. 主機網路通訊連接埠可自行設定與調整，可針對控制埠、資料埠以及HTTP連線埠進行設定。可讓網路中安裝多台錄影主機時可讓每一台錄影主機使用個別的通訊埠，避免雍塞在同一通訊埠中，造成影像傳輸速度的降低及畫質變差。
33. 支援滑鼠、鍵盤操作。

34. 3G影像傳輸可傳送連續畫面。

35. 錄影模式可支援一般偵測/位移偵測/感應器偵測..等錄影。

36. 每一支攝影機的顯示畫面，無須透過外掛的軟體或硬體，均可直接在遠端IE介面，輸入12個中文字(含以上)，顯示在監視的畫面上。

37. 錄影主機的設定參數，可透過USB及網路方式進行備份。並可將備份的參數，進行回存或存入其他錄影主機，以減少設定的時間。

38. 遠端可透過Window IE瀏覽介面，進行錄影主機的參數設定、上傳回存、警報點的控制、PTZ控制。

39. 錄影主機韌體升級，可透過USB或遠端網路進行韌體升級，便利後續機器的維護。

40. 系統為繁體中文，遠端及影像匯出可於Windows電腦執行，可於遠端操控PTZ鏡頭和切換監看之畫面。

41. 遠端可連結中央監控系統，並支援電子地圖。
42. 當DVR與其他設備產生IP衝突時，可提醒設定人員修改。
43. 具備警報觸發前置錄影30秒(含以上)影像選擇設定功能，可於螢幕上顯示訊息。

44. 警報發生時，監控主機需可傳送訊息至e-mail或FTP。

45. 系統具備自動校時能力，可主動連接到網際網路或區域網路上的時間同步伺服器，進行系統校時工作，確保系統時間一致。
46. 當網路斷線時可於螢幕上提示，以確保中控中心監看影像不間斷。
47. 具備RS-485通訊介面可連接PTZ攝影機或是控制鍵盤，進行遠端控制。

48. 若規格功能有疑慮時，使用單位有權送第三公正機構檢驗，檢驗費用由得標廠商負責，檢驗如規格不符，得標廠商需負責賠償。

49. 安裝商需提供SDK，以利整合影像。
50. 驗收時需提供設備原廠出廠證明及原廠三年零件無缺證明。
2、 可變焦室外型紅外線IPCAM網路攝影機:
1. 採用1/2.5”CMOS  sensor。

2. 支援H.264壓縮格式，支援雙串流機制，讓遠端監看與儲存選擇不同編碼。

3. 總畫素須達1920(H)x1080(V)，約200萬畫素(含)以上。

4. 內建機械式紅外線濾片切換，最少具三種設定:Auto 自動切換/白天轉夜晚時間設定/夜晚轉白天時間設定。

5. 內建2.8~12mm百萬畫素變焦鏡頭。

6. 內建紅外線LED,投射距離須達30M(含)以上。

7. 具備至少兩種影像(含)以上，輸出解析度:(1920x1080)(1280x960)(1280x720)。

8. 輸出張數:H.264/1080P/960P/720P可達30FPS。

9. 可編輯50組使用者權限及密碼,其權限最少可分10種階層。

10. 最低照度:彩色0.1Lux/黑白0.01Lux/IR開啟為0Lux。

11. 具雙向語音對講功能。

12. 支援警報發送E-mail及傳送FTP功能。

13. 具備數位雜訊抑制功能。

14. 採用鋁合金外殼，一體成型式設計。

15. 具備IP66防水等級。

16. 具備電子快門(1/60~1/10000S),並可自訂快門速度範圍。

17. 內建IP過濾器，可過濾特定IP位址。

18. 支援WIFI無線網路功能，免除佈線煩惱。

19. 可依日間與夜間不同時段下個別調整攝影機的亮度、對比、銳利度等功能，並能設定時間自動切換，以達更佳的影像品質。

20. 在即時監看與回放模式下，可做影像數位放大。

21. 攝影機的顯示畫面，可直接在IE介面輸入12個中文字(含以上)，顯示在監視的畫面上。

22. 至少須支援下列通訊協定:IP,TCP,HTTP,SMTP,NTP,DDNS,UPNP,FTP,DHCP,PPPOE, DNS,RTSP,DAS,Wifi…等協定。

23. 攝影機須符合開放式網路影像ONVIF規範，並依其規範通訊協定影像傳輸。
24. 支援IOS,Android…等系統。
25. 須具備IPCAM專用緊急對講機擴充介面，日後可依照本校需求隨時增設IPCAM緊急對講機。
26. 電源:支援POE供電及變壓器供電。

27. 若規格功能有疑慮時，本校有權送第三公正機構檢驗，檢驗費用由得標廠商負責，檢驗如規格不符，得標廠商需負責賠償。

28. 因IP攝影機為24小時長時間工作之機器，為確保產品之品質、安全及穩定，須符合BSMI，FCC，CE，EMC…等至少一項標準認證。投標前請檢付相關証明文件。
3、 室外型紅外線IP CAM網路攝影機:
1. 採用1/2.5”CMOS  sensor。
2. 支援H.264壓縮格式，支援雙串流機制，讓遠端監看與儲存選擇不同編碼。
3. 總畫素須達1920(H)x1080(V)，約130萬畫素(含)以上。
4. 內建機械式紅外線濾片切換，最少具三種設定:Auto 自動切換/白天轉夜晚時間設定/夜晚轉白天時間設定。
5. 內建4mm 6mm 8mm固定光圈百萬畫素鏡頭。
6. 內建紅外線LED,投射距離須達25M(含)以上。
7. 具備至少兩種影像(含)以上，輸出解析度:(1920x1080)(1280x960)(1280x720)。
8. 輸出張數:H.264/1080P/960P/720P可達30FPS。
9. 可編輯50組使用者權限及密碼,其權限最少可分10種階層。
10. 最低照度:彩色0.1Lux/黑白0.01Lux/IR開啟為0Lux。
11. 具雙向語音對講功能。
12. 支援警報發送E-mail及傳送FTP功能。
13. 具備數位雜訊抑制功能。
14. 採用鋁合金外殼，一體成型式設計。
15. 具備IP66防水等級。
16. 具備電子快門(1/60~1/10000S),並可自訂快門速度範圍。
17. 內建IP過濾器，可過濾特定IP位址。
18. 支援WIFI無線網路功能，免除佈線煩惱。
19. 可依日間與夜間不同時段下個別調整攝影機的亮度、對比、銳利度等功能，並能設定時間自動切換，以達更佳的影像品質。
20. 在即時監看與回放模式下，可做影像數位放大。
21. 攝影機的顯示畫面可直接在IE介面，輸入12個中文字(含以上)顯示在監視的畫面上。
22. 至少須支援下列通訊協定:IP,TCP,HTTP,SMTP,NTP,DDNS,UPNP,FTP,DHCP,PPPOE, DNS,RTSP,DAS,Wifi…等協定。
23. 攝影機須符合開放式網路影像ONVIF規範，並依其規範通訊協定影像傳輸
24. 支援IOS,Android…等系統。
25. 支援IPCAM專用緊急對講機擴充介面，日後可依照本校需求隨時增設IP緊急對講機。
26. 電源:支援POE供電及變壓器供電。
27. 若規格功能有疑慮時，本校有權送第三公正機構檢驗，檢驗費用由得標廠商負責，檢驗如規格不符，得標廠商需負責賠償。
28. 因IP攝影機為24小時長時間工作之機器，為確保產品之品質、安全及穩定，須符合BSMI，FCC，CE，EMC…等至少一項標準認證。投標前請檢付相關証明文件。
4、 半球室內電梯型紅外線IPCAM網路攝影機
1. 符合IP66防水防塵功能，並提供金屬外殼以保護攝影機。
2. 網路攝影機須具備100萬像素解析度(1280x720)H.264影像壓縮格式，並提供最少三階影像解析度可調整，以備本單位在流量不足時可自行調整壓縮解析度格式。
3. 具備1/3全彩CMOS鏡頭，且於全彩時最低照度達0.1 Lux，黑白呈現時最低照度可達0.02Lux，紅外線LED數量30顆(含)以上，投射距離15米。
4. 攝影機快門速度可達1/20,000秒。
5. 可依現場需求選配4mm、6mm、8mm鏡頭。
6. 影像壓縮率須可與本案NVR結合，採H.264每秒可達全即時30fps。
7. 可選購音訊雙向同步收音功能。
8. 工作溫度可於攝氏 負10度至60度正常工作。
9. 工作濕度須可於10%至80%(無凝結狀態)下正常工作。
10. 攝影機本身須具備安全認證機制，須可自設密碼保護並具備IP控管功能。
11. 攝影機須符合開放式網路影像介面ONVIF規範，並依其規範通訊協定影像傳輸。
12. 攝影機提供10/100網路傳輸埠，並可選購含POE功能之機種。
4、 注意事項
1、 廠商須依據本案規格所規定之各項功能需求，提供所需設備、材料，並負責設計、安裝、測試及改接，各項功能依本校需求建置。
2、 廠商須依據本校規定施作安裝，不得影響本校學生正常運作，電梯佈線施作需進行人員管制與警示標誌以確保本校人員安全，如發生事故概由得標廠商負責。
3、 驗收時，各項設備需提供原廠或總代理針對本校所開立之新品出廠證明，三年零件無缺證明以及連帶保固證明書 ，否則視同驗收不合格。

4、 本標的自全部完成履約，經驗收合格日起保固二年，保固期限內得標廠商對於本標的產品免費負責維護(含本次採購之所有軟、硬體及線路)、故障修理及免費零件更換等保固責任。

5、 凡在保固期內發現瑕疵，應由得標廠商於本校指定之期限內，負責免費無條件改正。逾期不為改正者，本校得逕為處理，所需費用由得標廠商負擔，但屬天災、事變等不可抗力事由、故意破壞、不當使用或正常零附件損耗者，不在此限。

6、 廠商得標後應依本採購案功能及主要設備需求，提供實體連線之系統架構圖，以為本校驗收之參考，並提供主要設備之操作手冊。

7、 投標廠商應詳列本採購案所提供設備之最新版本軟體及硬體機能項目，並取得各項軟體合法使用權，於決標後，本校有權無償使用所購買版本軟體內所有之系統應用機能。

8、 本案設備施工由得標廠商負責，裝機配線、測試，所需材料、工具、儀器等皆由得標廠商自備。驗收測試所需工具、儀器等由買方指定，得標廠商須無條件提供。

9、 得標廠商須提供投標設備相關之說明書，包含軟、硬體操作相關之圖表及功能操作方法及設備操作說明書。

10、 得標廠商須提供系統管理維運訓練課程4小時，內容應包括：
(1) 整體系統架構。

(2) CMS操作管理。
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