致理科技大學多設系攝影教學設備採購案規格表
(案號：1021)

	項次
	品    名
	規  格
	數 量

	1
	專業級360°全景相機
	※8K專業級3D VR全景相機。
※支持超高分辨率全景視頻播放。
※配置Farsight 圖傳系統，支持遠距離傳輸監看。
※拍照、錄影、直播功能。
※至少6 個 200° 鏡頭可將 360 度環繞融為一體，具備全景與全景 3D 兩種呈現方式。
※延時拍攝並具備運動防抖增穩功能。
※分離式底座和頂部上蓋提手設計。
※球型機身由鋁合金銑切成型。
※儲存格式：6× MicroSD cards + 1× Full SD card。
※曝光模式：自動、手動、各鏡頭獨立曝光、快門先決（僅拍照）、
            ISO先決（僅拍照）。
※單鏡頭影片碼率：最高120Mbps。
※影片檔案格式：MP4。
※影片編碼格式：機內直出H264, 拼接後可出H265。
※直播模式：機內串流/自訂串流/HDMI輸出
            3840 ×1920@30fps（4K2D直播）可同時儲存8K
            3840 ×3840@30fps（4K3D直播）可同時儲存6K 3D
            註：支援直播同時錄影。
※錄影模式：普通錄影/高幀率錄影（Binning）
            註：所有模式均可開啟i-log色彩，部分影像檔位
支援HDR效果。
※電池容量：5100mAh(含)以上可拆卸電池。
※相片檔案格式：JPEG / DNG。
※相片規格：即時拼接7680×7680(3D)、7680×3840(2D)
            後期拼接7680×7680 (3D)、7680×3840 (2D)
            12000×12000 多連拍合成12K超高分      
            辨率照片(2D/3D)
※拍照模式：單拍、十連拍、延時攝影、自動包圍曝光（可選3、
5、9張照片於機內合成HDR照片）註：所有拍照
模式下，均可選擇RAW與JPG同時拍攝。
※內置GPS模組。
※含：原廠標準配件。
■(本項次產品須提供型錄以供審核)。
	1台

	2
	數位攝影機
	※4K Super35 Exmor® 感光元件。
※成像裝置 (像素數)：3840 (水平) × 2160 (垂直) (有效像素)。
※影像解析度：3840 (水平) ×2160 (垂直)。
※輕巧型 4K/Full-HD 高速攝錄一體機。
※高格率 (HFR) 快取錄影具有 Full HD 10 位元 4:2:2 影像品質， 格率高達 240 fps。有了 8 秒快取錄影。
※內建電子可變式 ND 濾鏡 / 自動 ND。
※色彩系統：NTSC/PAL 可切換。
※E-mount 鏡頭環 (鏡頭可交換式)。
※最低照度：0.16Lux [60i] （光圈 F1.4, 增益自動, 快門速度 1/24)。
0.18Lux [50i] （光圈 F1.4, 增益自動, 快門速度 1/25)。
※最低照度：1/8 至 1/10000 秒 (60i)。
          1/6 至 1/10000 秒 (50i/24p)。
※觀景窗：1.0 cm (0.39 吋) OLED 約 144萬點。
※內置 LCD 面板螢幕：8.8cm (3.5 吋) 約 156萬點。
※內建麥克風：全向性立體聲電容式麥克風。
※含：原廠標準配件、18～105mm鏡頭1只。
■(本項次產品須提供型錄以供審核)。
	1台

	3
	攝影機遙控三腳架
	※2節式輕量鋁製三腳架。 
※僅重3.3kg 輕盈/人性化設計。
※載重：5kg。 
※傾斜角度：+ 90°/ -60°。

※最短高度82cm。 
※最高高度158cm。

※腳架材質：鋁合金。
※含：原廠標準配件、線控器。

■(本項次產品須提供型錄以供審核)。
	1台


※本案接受同等級產品投標，惟投標時應檢附同等品與標的物之規格對照表，由本校使用單位擇符合需要者辦理，同等品之認定以本校意見為準。
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