致理科技大學通識中心多媒體互動環境教育系統採購案規格表
(案號0607)
	項次
	品名
	規格
	數量

	1
	多媒體互動顯示系統
	· 多媒體互動顯示系統(含65型多媒體互動式顯示器與螢幕固定架、監控系統音光與程式及配線與安裝)
(1) 65型多媒體互動式顯示器與螢幕固定架＊1(含配線及安裝)

1.面板尺寸:65”
2.解析度:1920 x 1080 pixel

3.亮度:350 cd/㎡
4.對比度:4000 : 1

5.可視角:178° / 178°
6.反應時間:<8ms

7.背光源:LED

8.操作溫度:5℃ ~ 40℃
9.操作濕度:20 ~ 80% RH

10.輸入電壓:100~240 VAC 50/60Hz

11.耗電量:147Watts

12.待機消耗功率:<0.5Watts

13.輸入介面/端子:DisplayPort(1 . 2) / HDMI(x2)/DVI-D /  USB / VGA(透過DVI)
14.輸入介面/端子:DisplayPort / DVI-I / DVI / VGA(透過DVI)
15.音訊輸入:音訊左/右聲道 (RCA)/3.5mm插孔
16.音訊輸出:音訊左/右聲道 (RCA)

17.螢幕控制:搖控器
18.觸控技術:紅外線十點觸控
19.防護玻璃:5mm強化安全玻璃、抗眩光、防反光
20.內建喇叭:2x10W

21.壁掛架樣式:400 x 400 mm , M6
 (二) 監控系統音光與程式
1.LED燈光模組

2.音效控制模組

3.音控系統架接整合程式開發

4.採用B/S (Browser/Server，瀏覽器/伺服器模式)，伺服器主機搭配固定IP，Client端可透過WAN/LAN、WIFI無線網路DHCP 與伺服器主機連線取得派送資料。
5.支援格式：圖片格式：JPG、PNG、BMP、PDF。影片格式：H.263 MPEG4、H.264 MOV。音訊格式：MP3、WMA、WAV。

6.提供10組以上內建版型，並可再行自訂版型，每版型可以無限制設定多少區塊，每個區塊可自訂大小、顯示內容、位置，並支援影片、圖片、文字、跑馬燈、Youtube播放、天氣溫度、天氣內容、天氣圖標、時間、日期、RSS、網頁、背景音樂。

7.可自訂APP區塊跳轉及自動返回首頁。

8.可外接USB 訊號至設備指定PIP區塊。

9.可擴充外接HDMI輸入模組，並將訊號至設備指定PIP區塊。

10.可由文字輸入，自行轉換成語音輸出。

11.版型同區塊內，圖片/影片相互穿插輪播。

12.支援定時開關機，可由管理系統或終端操作關機、開機。

13.支援繁體中文語言。

14.可由WEB設定多主機系統遠端操作並控制。

15.可訂定排程，依排程或週期性排程播放。

16.可支援離線播放。

17.可記錄異常信息、即時監控終端的運行狀態和播放情況，並可匯出日誌。

18.可遠端或手機監控每台電子看板目前連線狀態。

19.需具電子看板離線主動通報。

20.可遠端監看電子看板正在播放節目的畫面。

21.提供電子看板分組功能，可以按照看板和分組進行統一控制。

22.提供權限管理，區分一般使用者/管理者角色及功能。

23.管理者可設置賦予各使用者帳號權限，使用者無登入人數限制。

24.可透過手機及遠端管理 設定開關機、自動重啟、控制音量、網路設定、節目發佈。
※含配線(電源)及安裝。

※配合學校指定地點安裝
	1套

	2
	互動環境教育系統
	· 互動環境教育系統(含6種互動環境教育系統設計、櫥櫃與燈光系統之配線與安裝)規格：

(1) 6種主題情境之互動環境教育系統(含設計與安裝)

1.6種主題情境互動環境教育系統規劃及設計

2.6種主題情境美工設計圖稿

3.6種主題情境設計版編排

4.6種主題情境文字說明及設計編排

5.6種主題情境半透明噴圖輸出

(2) 互動環境教育櫥櫃與燈光系統(含配線與安裝)

內容包含:

1.客製化壓克力造型箱6組

2.客製化造型箱底板6組

3.LED投射燈24支

4.LED燈效掛組24支

5.造型電源開關模組6組

※含配線(電源)及安裝
※配合學校指定地點安裝
	1套


※本案接受同等級產品投標，惟投標時應檢附同等品與標的物之規格對照表，由本校使用單位擇符合需要者辦理，同等品之認定以本校意見為準。
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