致理技術學院行管系3D立體情境展示系統採購案規格表（案號：0815）
	項次
	品名
	規格
	數量

	一
	3D系統軟體
	· 支援3D偏光投影系統，以產生偏光立體成像效果。

· 支援雙電腦並聯輸出系統，並以主從式架構操控虛擬實境場景。

· 支援全螢幕(無視窗邊框)之虛擬實境畫面呈現，解析度需達1024x768以上。

· 支援直接載入本校已購入之「FancyDesigner」軟體之SDH場景檔案，以載入學生歷年來所建置之虛擬場景。(無需任何轉檔)

· 支援由使用者以鍵盤或滑鼠控制，在虛擬實境場景中任意遊走及變換觀察角度。

· 支援匯入虛擬場景自動導覽路徑。

· 支援虛擬場景中物件即時觸動功能。

· 支援凹凸材質效果。
· 支援動態水波效果。
· 支援動態模糊陰影效果。

· 支援3D動態物件。
· 支援3D立體定位動態音效。
· 支援SDH場景背景音樂。
· 支援WindowsXP/Windows7系統
· 附4小時教育訓練課程
	1套

	二
	立體偏光投影機組
	· 顯示晶片：DLP® 技術 / 0.55” XGA DMD晶片
· 輸出亮度：3500流明(含)以上

· 解析度：真實解析度: 1024 x768 (XGA)，支援PC訊號可達SXGA+ (1400 x 1050) 60H

· 對比度 : 2000 :1以上

· 可顯示色彩：1073百萬色
· 投影鏡頭： f = 18.2 ~ 21.8 mm; 1.2x 光學變焦/手動縮放
· 投影尺寸(對角線)：最大達 300 吋
· 投影距離：1.2 ~ 10公尺
· 掃瞄頻率：水平 : 15 ~91.4 KHz / 垂直: 43 ~85 Hz
· 立體偏光片：穿透型，抗UV，偏光度99%以上，波長：400~700nm，透光率：單體38%以上。
· 3D偏光眼鏡：無電池式，與立體偏光片相符之偏光眼鏡30付。

	2台

	三
	· 立體系統主機
	· 處理器：Intel Core i7 3.4GHZ
· 記憶體：4GB DDR3-RAM

· 顯示介面：nVidia GTX460 1GB 以上

· 硬碟：500GB (SATA 7200轉)

· 光碟機：24X SATA DVD 燒錄機

· 網路：內建 Realtek晶片(10/100/1000 Mbit)

· 輸出/入埠：USB 2.0連接埠x3，DVIx1，D-SUBx1

· 作業系統：Windows7 (64Bit)

· 電源供應器：300W以上

· 鍵盤、滑鼠

· 螢幕：19吋LCD
	2組

	四
	3D立體投影銀幕
	· 高增益3D光學布幕
· 120吋
· 電動式
· 增益(Gain)：1.5以上

· 四層複合式結構，玻璃纖維基底。

· 可擦拭，防火阻燃。
	1幅


※規格審核：投標廠商投遞報價單後需待本校通知，攜帶筆記型電腦實機操作以下程序，以確保3D系統
  軟體與學生作品之相容度。規格審核通過後，另行通知廠商到校比價。
· 以3D系統軟體(非「FancyDesigner」軟體)直接載入學生之「FancyDesigner」SDH場景檔案

· 3D系統軟體需支援全螢幕(無視窗邊框)之虛擬實境畫面呈現，解析度需達1024x768，並可用鍵盤或滑鼠直接在3D場景中遊走。

· 以3D系統軟體直接控制雙畫面之運作。
※本案軟硬體設備由得標廠商全責保固2年。
