致理科技大學資管系雲端物聯自走車採購案規格表
（案號：0621）
	品名
	規              格
	數量

	雲端物聯自走車
	1.Arduino相容主控板:內含RGB LED模組、按鈕模組、蜂鳴器、光感應模組、紅外線接收模組，含USB傳輸線1條。
2.鋁合金底盤
3.馬達輪胎組(一對):內含減速直流馬達(6V/200RPM)、塑膠定時滑輪90T、光滑胎皮。
[bookmark: _GoBack]4.滾輪
5.超音波感測器:工作電壓：5V DC、偵測角度：30°、偵測範圍：6.3-400cm(誤差小於1cm)、超音波頻率：42kHz，含RJ25連接線。
7.循跡感測器:工作電壓：5V DC、偵測範圍：1-2mm、偵測角度：120°，含RJ25連接線。
8.紅外線遙控器
9.電池盒
10.雙頭螺絲起子
11.鋰電池
12.藍牙模組:支援藍牙2.0 & 4.0
13.主控板保護蓋
14.PM2.5感測器
15.溫濕度感應器
16.七段顯示器(數碼管)
17.相機快門模組(不含快門線)
18.火焰感應器
19.氣體感應器
20.2.4G無線模組
21.聲音感應器
22.機械手臂擴充套組
23.雙層收納盒
24.含1對8充電器
	35台


※本案接受同等級產品投標，惟投標時應檢附同等品與標的物之規格對照表，由本校使用單位擇符合需要者辦理，同等品之認定以本校意見為準。
※本案設備由得標廠商全責保固1年。
※提供教育訓練至少3小時。
